Οι μπάρες δε μετακινούνται ή/και είναι κλειδωμένες στο 0
Οι μπάρες λειτουργούν, αλλά ο πυρίνας του τηλεφώνου δεν υποστηρίζει αλλαγή στη συχνότητα. Πιθανοί λόγοι σφάλματος:

- Μπάρες κλειδωμένες στο 0
  Ο πυρίνας δεν υποστηρίζει ανάγνωση της τρέχουσας συχνότητας (και την αλλαγή της προφανώς).
- Μπάρες κλειδωμένες σε τιμές != 0
  Ο πυρίνας, επιτρέπει την ανάγνωση της συχνότητας αλλά δεν επιτρέπει την αλλαγή της.

Μπορείτε να κάνετε έλεγχο στις δυνατότητες της συσκευής.